Text for specification

Descripción
EQUES^®30Compact
adaptador para embarrado de 144 A, 3 polos
76 x 160
30Compact 3P

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	144 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32661000A