Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 80 A
para el automático Siemens Sirius S2, 200 mm de longitud
54 x 200, con cables 4 AWG (25 mm²), conexión frontal con la instalación
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32662000A