Text for specification

Descripción
EQUES^®30Compact
adaptador para embarrado de 25 A
para el arrancador directo Siemens S00 con conexión de borne elástico
45 x 160, con cables AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32693000A