Text for specification

Descripción
QUADRON^®Panel
seccionador NH, talla 4a, 1600 A, montaje en superficie
2 tornillos M12

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1.600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

AC-22B (400V), AC-21B (690V)

DC-21B (440 V)

power dissipation at full load of the item:	240,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

puntos de apriete
Flat connection (50mm wide) 2xM12

cualidad de materiales
Contacts:
externally tensioned copper contacts, silvered
screws:
hex-head screws, galvanised

Miscellaneous 
Disconnector is equipped with arc chambers.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33204000