Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
Borne PE para seccionador SD1-3P
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	2,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33689000A