Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
3 polos con orificios externos adicionales para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	73 kA

Miscellaneous 
With additional external screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01500000