Text for specification

Descripción
CRITO
borne en pinza
Cu / Al 95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	420 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max. of the terminal:	600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	81,4 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1200 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01760000