Text for specification

Descripción
bloqueo de conexión con borne en pinza
para conexión atornillada M10 o M12
para cables de Cu y Al de 120-300 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01890000