Text for specification

Descripción
fusible NH de 125 A
400 V, gG
talla 000
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	125 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	6,8 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	120 kA
capacidad de interrumpir cortocircuito DC:	25 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03243000