Text for specification

Descripción
conductor neutro de 250 A, seccionable
tornillo M8 en ambos lados
120 mm de longitud

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	2,9 W
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03657000