Text for specification

Descripción
aislante
con rosca interior en ambos lados, longitud entre caras 17
M6 x 20
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	600 V
tensión nominal (IEC) DC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
05779000