Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos
tornillo M16, maneta gris grafito
1250 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1.250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	187,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	12 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	84 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Weitere Zertifikat mit Icw = 50 kA nach Bedarf verfügbar

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23007000AD