Text for specification

Descripción
SECUR^®60Classic PowerLiner
interruptor-seccionador con fusibles sobre barras
para fusibles de 10x38 IEC 60269-2
3P
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	110 V

AC-23A (400 V)
AC-22A (690 V) 

power dissipation at full load of the item:	5,3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V

for fuse links gG and aM as per IEC / EN 60269-2

The function of isolation between incoming and outgoing contacts is provided by the opening of the switching mechanism as required in the standard. 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31232000