Text for specification

Descripción
módulo alimentador, 1 polo
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A

intensidad de corriente nominal (UL):	115 A
tensión nominal (UL) AC:	1000 V
tensión nominal (UL) DC:	1000 V
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1000 V

puntos de apriete
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31562000