Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 100 A
für Leistungsschalter Eaton CCP-3-100CF, TCFH100N
81 x 200, con cables AWG 4 (25 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32026000A