Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 500 A, 4 polos
185 x 300
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	630 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with 140G-K / 480 V AC, 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32585000