Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 150 A, 3 polos
105 x 190
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	150 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	150 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC, 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32600000