Text for specification

Descripción
MOTUS®CrossBoard
Arrancador híbrido de motor, 3 polos
unidad electrónica 0,18 - 3 A Arrancador directo e inversor de giro con IO-Link / interruptor para cargas resistivas
con IO-Link interface

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	3 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	3 A
tensión nominal (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	6,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	550 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36130000A