Text for specification

Descripción
soporte para cubierta perfilada de embarrado
profundidad de montaje de 32 mm, para 01025
9 x 196 x 32
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cubierta:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01026000