Text for specification

Descripción
aislante
con rosca interior en ambos lados, longitud entre caras 46
M8 x 45
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	2000 V
tensión nominal (IEC) DC:	2000 V

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 200°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600, 
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
05786000