Text for specification

Descripción
CRITO^®30Compact
módulo de conexión N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	35,1 kA

puntos de apriete
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01364000