Text for specification

Descripción
fusible NH de 32 A
500 V, gG
talla 000
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	3,1 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	120 kA
capacidad de interrumpir cortocircuito DC:	20 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03535000A