Text for specification

Descripción
fusible de repuesto para MOTUS®
fusible de 20 A para modelo de 9 A
10 x 38 g

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	20 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	16 A
tensión nominal (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31568000