Text for specification

Descripción
AMBUS^®60Classic
portafusibles sobre barras
para fusibles de Class CC UL 248-4
Class CC / 3P
60Classic

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,8 W
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	200 kA

SCCR:	200 kA

puntos de apriete
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31958000