Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 125 A, 3 polos
90 x 200
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	125 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	125 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC 

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32568000A