Text for specification

Descripción
EQUES®CrossBoard
adaptador de 32 A
1 carril de montaje ajustable, con cables de 10 AWG (6 mm²)
45 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,1 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

cualidad de materiales
Caja:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Carril DIN:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 550,
	halogen-free

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32684000A