Text for specification

Descripción
CRITO®
borne para conductor redondo y perfilado
95 - 300 mm²
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	630 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	630 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	81,4 kA

Miscellaneous 
Indication of nominal cross-section and tightening torque marked on the terminal.
Terminal can be subsequently fitted onto and removed from mounted busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01094000