Text for specification

Descripción
soporte para barras
3 polos, con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01232000