Text for specification

Descripción
soporte para barras universal UL
3 polos, con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	800 V
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	70 kA

go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01508000