Text for specification

Descripción
CAPUS^®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos
tornillo M6, maneta gris grafito
160 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	11,7 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	17,6 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
23001000AD