Text for specification

Descripción
borne de conexión, conexión frontal
6 - 35 mm² / AWG 10 - 1/0
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	115 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	115 A
tensión nominal (UL) AC:	1000 V
tensión nominal (UL) DC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	690 V
tensión máxima (IEC) DC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31039000