Text for specification

Descripción
peine, 3 polos, tipo puente, paso de 27 mm
130 A, 1 m de longitud
35 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	130 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	3,4 W
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	220 A
tensión de pico Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31056000A