Text for specification

Descripción
peine de 3 polos, para E27, paso 40 mm
83 A, 1 m de longitud
16 mm²
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	130 A
tensión de pico Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31310000A