Text for specification

Descripción
fusible cilíndr. de 100 A, con percutor
500 V, gG
22 x 58
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	8,6 W

capacidad de interrumpir cortocircuito AC:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31388000