Text for specification

Descripción
CrossLink^®60Classic
Piezas de repuesto adaptador para embarrado 250 A
adaptador base para barras
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	24,8 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	462 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32595000