Text for specification

Descripción
CrossLink^®60Classic
Piezas de repuesto adaptador para embarrado 125 A
adaptador base para barras
49,5 mm x 200 mm, solo para usar con QU-NH000
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	125 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32620000A