Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
seccionador con fusibles, 3 polos
tornillo M10, maneta roja
talla 2

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB)

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	400 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	109,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV

puntos de apriete
Tornillo M10 :
Par de apriete 25 - 31 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33361000