Text for specification

Descripción
QUADRON®100Energy
base vertical para fusibles NH, 160 A
borne de prisma de 70 mm²
talla 00
100Energy

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17,5 W
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	800 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

Miscellaneous 
Undrilled mounting possible with terminal clamp

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33384000