Text for specification

Descripción
MOTUS®CrossBoard
Arrancador híbrido de motor, 3 polos
unidad electrónica 0,18 - 2,4 A Arrancador directo e inversor de giro / interruptor para cargas resistivas

Normas
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

homologaciónes
UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	2,4 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V

intensidad de corriente nominal (UL):	2 A
tensión nominal (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36110000A