Text for specification

Descripción
OMUS^®CrossBoard
interruptor híbrido, 1 o 3 polos conmutables
unidad electrónica para cargas resistivas, 20 A para aplicación UL

Normas
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	20 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V

intensidad de corriente nominal (UL):	20 A
tensión nominal (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36159000A