Text for specification

Descripción
perfil de cierre
superior / inferior, ranurado, 1,10 m de longitud, para los soportes 01136 o 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Miscellaneous 
type of protection IP20 is guaranteed with the aid of the section

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01417000