Text for specification

Descripción
QUADRON^®Panel
seccionador NH, talla 000, 125 A, montaje en superficie
borne-brida

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	125 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

intensidad de corriente nominal (UL):	125 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V)
AC-22B (500 V)
AC-21B (690 V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series 
DC-22B (440V/63A)
DC-22B (220V/100A)
DC-21B (440V/80A)
DC-21B (220V/125A)

power dissipation at full load of the item:	5,0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

In accordance with the specified AC and DC switching properties and in consideration of the overload conditions, certain distances to earthed metal parts are to be adhered to. detailed information upon inquiry

When several devices are used side-by-side in continuous operation, the rated load factor specified in IEC / EN 61439-1, Table 1, must be observed.

puntos de apriete
Box terminal:
2.5 -50mm² flexible cables, 
1.5 -50mm² flexible cables with wire-end ferrules 
1.5 - 10mm² solid round
16 - 50mm² stranded round 
(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)
lam. Cu. 6-9 mm wide 
Terminal space 10mm x 10mm

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Protección contra contacto:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Tapa:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 

Miscellaneous 
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33217000