Text for specification

Descripción
BROOME10®CrossBoard
fuente de alimentación 10 A
400 V AC / 24 V DC, con bornes por presión

Normas
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-2-201:2013

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	480 V
tensión nominal (UL) AC:	480 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

2-pole feeding at L1 and L2

puntos de apriete
f+AE max. 1,5 mm²

Miscellaneous 
direct installation to CrossBoard®
efficiency of 95% permits an intallation width of 45 mm
self-protected at short-circuit with intelligent re-start
no pre-fuse needed
overvoltage capacity up to 6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36200000A