Text for specification

Descripción
soporte para barras de 3 fases + N + E
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tornillos:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01138000