Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne para perfil
1200 - 3600 mm²
espacio de apriete 101 x 23-45
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	2.500 A
tensión nominal (IEC) AC:	800 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.800 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	3.200 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	107 kA

SCCR:	25 kA

puntos de apriete
terminal space 101 x 23-45
2 terminal screws M12

cualidad de materiales
Tornillos de conexión:
	Set screw M16, Allan key size 8

Stainless steel terminal body

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01186000