Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1.800 A

power dissipation at full load of the item:	9,7 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	2.500 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

cualidad de materiales
Tornillos:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Cuerpo de terminal:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01274000