Text for specification

Descripción
CRITO®
borne universal de conexión de cable
4 - 35 mm², AWG 12 - 2
30Compact 3P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	115 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	115 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	270 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	34,9 kA

puntos de apriete
4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2 
cables flexibles, directamente o con terminal, 
cables redondos rígidos y trenzados, 
plet. flex. 3 x 9 x 0,8 ó 6 x 9 x 0,8

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Tornillos de conexión:
	screw +/- (PZ3), galvanized, chromized 
Cuerpo de terminal:
	steel, galvanized and chromized
Retaining spring:
	corrosion-resistant spring steel

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01285000