Text for specification

Descripción
CRITO^®60Classic
kit de conexión, 3 polos, sin tapa
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	550 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	640 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	800 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	67,4 kA

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

puntos de apriete
plet. flex. desde 3 x 20 x 1 hasta 10 x 32 x 1

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited 
screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited, 
thrust piece: brass, nickel-plated

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01538000