Text for specification

Descripción
perfil de cierre
superior / inferior, 1,10 m de longitud, para los soportes 01136 o 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 70°C, 
	autoextintor según UL 94

Cover: temperature-resistant up to 75°C, self-releasing to UL 94, creepage current strength CTI 200, halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01555000