Text for specification

Descripción
soporte para barras universal
3 polos con orificios internos para atornillar
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	1000 V
tensión de pico Uimp:	8 kV
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 80 kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Tornillos:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01603000